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1. [bookmark: _bookmark0]BUT
[bookmark: _bookmark1]L'objectif de cette procédure est de montrer comment installer le YB-062-00079 (aimant) + YB-000-00275 (châssis arrière) sur les robots 850.
2.	CHAMP D'APPLICATION
Pour les modèles 850.

[bookmark: _bookmark2]3.	PROCÉDURE
1. Dévissez les 4 vis des 2 roues avec une clé de 3.
[image: Une image contenant Pièce auto, rotor, machine, sol  Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]










Visser 3 vis dans les trous entourés en rouge (ci dessous) pour le libérer de son essieu.

	[image: Une image contenant rotor, cercle, sol, intérieur  Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]
1. Retirez les roues de leurs essieux et dévissez les 4 vis du châssis arrière à l'aide d'une clé de 10.


1. Enlève l'ancien châssis arrière.


[image: Une image contenant Pièce auto, roue, pneu, Véhicule de combat  Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]
[image: ]



1. Installez le nouveau châssis arrière YB-000-00275, et vissez-le en utilisant les vis précédemment retirées. Serrez à un couple de 10 Nm.
[image: Une image contenant Pièce auto, machine, personne, sol  Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.][image: Une image contenant machine, Pièce auto, tuyau, outil  Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]

[image: Une image contenant Pièce auto, rotor, machine, sol  Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]
Remettez la roue sur l'essieu en la poussant aussi loin que ssible.
Insérez les vis dans les trous d'origine d'où elles ont été retirées.
Serrez progressivement les vis à 4,5 Nm en plusieurs étapes (2 à 3 fois en motif Z) pour garantir qu'elles sont bien serrées.


Utilisez une clé à molette de 10 mm pour ajuster la hauteur de l'aimant afin
 qu'il soit à niveau avec la pelouse.
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